地数老旧信号源设备清单
	设备名称
	技术要求
	数量
	备注

	卫星接收机
	1.采用嵌入式结构及外形设计
2.支持前置前面板功能按键
3.支持MPEG2，H.264，AVS+视频解码
4.支持MPEG 1 Layer II，LC-AAC，HE-AAC，AC3音频解码
5.支持符合DVB-S/S2，DVB-C标准的单路输入
6.可接收DVB-ASI高清和标清码流
7.可接收C/Ku波段卫星上的SCPC/MCPC
8.支持最大码率为100Mbps的1路ASI输入，两路ASI输出
9.支持TS Over IP接口输入输出
10.支持单节目整流模式，UDP协议
11.支持ASI、CVBS、AES、SDI、HDMI和IP输出
12.支持1个DVB-CI接口，支持主流CAM卡和多种加密系统
13.支持两路TS流输出，可选择卫星/ASI输入的解密流输出或原始流输出
14.支持频道自动保存，意外断电可以自动恢复最近的参数设置
15.支持10/100/1000M自适应的网管口，可实现设备参数的远程设置与软件升级
设备具有丰富的输入、输出接口标准，包括DVB-S/S2，DVB-C信号输入，IP，ASI信号的输入输出，多种制式的SDI，HDMI，CVBS原始视音频信号解码输出，可同时输出TS流以及内嵌音频的SDI信号。支持的视频解码标准包括MPEG2，H.264，AVS+，支持的音频解码标准包括MPEG-1/2，MP3，AAC，AC3。双CI接口兼容多种加密方案和加密模式。

	4台
	用于接收央视地数卫星信号

	复用器
	1.采用 1U 标准集成式模块化设计，采用独立 FPGA 硬件系统（非基于服务器的软件设备）；
2.具备 4个 ASI （SPTS/MPTS）输入/输出接口；
3.具备 2 个千兆 IP 输入/输出接口；
4.具有通道的故障隔离能力，即当某路输入码流异常后，不能影响复用输出的其他通道的节目；
5.支持ASI码流和IP码流节目的复用与解复用；
6.具有 100Base-T 以太网网管接口，支持基于 Web 的网络管理；
7.支持BISS加扰
8.支持断电参数保存的功能；
9.对多个不同源地址的 IP 流进行复用，支持最多 512 路。
可对数字电视前端系统经IP传输过来的TS流进行再复用的一款设备，可从前端输入的4路DVB-ASI格式的SPTS或MPTS流中任意选择节目复用/解复用为4路TS流，并通过ASI和IP接口输出。最大支持512路IP输入，ASI输出码率最大可达210Mbps，IP输出码率最大可达230Mbps。

	2台
	用于安徽省台地数信号解码和央视、省地数信号大屏监控

	高标清编码器
	1.工业级19英寸1U标准设备，内置双电源
2.内嵌 Web Server，支持远程 Web 页面登陆后的统一配置管理
3.支持MPEG-2,H.264,H.265，AVS,AVS+等多种视频编码格式；
4.支持MPEG-1 layer 2、 MPEG-1 layer 3、LC-AAC、HE-AAC、DRA、AC3、EAC3音频编码格式；
5.支持输入视频格式：1路3G/HD/SD-SDI或4路SD-SDI标清数字视频
6.支持SPTS，MPTS over UDP等IP输入；
7.支持一路高标清SDI输入，2路DVB-ASI码流输出
8.支持内部复用器，可将多路编转码后的SPTS节目流复用为MPTS节目流；
9.1路SDI信号输入,2路节目输出（支持1路高清和下变换1路标清两路节目同时输出）；
10.每路信号支持推送10个不同的直播平台；
11.每路信号支持横屏或竖屏直播推流功能；
12.支持双网卡绑定（比如一个绑定移动网络，一个绑定联通网络）；
13.支持节目录制，定时插播，定时停播等功能；
14.支持对外来IP码流/ASI码流转码和复用的功能；
15.具有LED液晶显示+按键操作功能；
16.支持IP码流码流0-120S延时功能（省去延时器的成本和设备占用空间）；
17.支持两台设备主备路自动切换功能（比如说第一台编码器的第3路输出码流有故障，设备会自动切换到第2台编码器的第3路输出，省去IP码流自动切换器的成本和设备占用空间）.
18.支持添加台标，而且还支持对台标的颜色和大小及位置进行调整；
19.具有电源异常声音报警功能，并支持按键控制解除报警功能；
20.具有AVS+高清编码器的广电总局的入网证书。
 
支持1路全高清的SDI输入，支持MPEG-2,H.264,H.265，AVS,AVS+等多种编码方式；支持外来的IP码流信号输入，并支持对其转码和复用输出等功能（将外来H.265/H.264/MPEG-2码流转成AVS/AVS+格式）。

	1台
	用于本台地数信号编码

	转码器
	1.采用工业级标准的 1U 机箱工业级19英寸1U标准设备，内置双电源
2.支持4路ASI码流输入和同时输出（4个接口可任意自定义输入和输出）
3.支持对外来节目的视频和音频的PID，码流地址，节目名称，节目顺序的重组等功能
4.内嵌 Web Server，支持远程 Web 页面登陆后的统一配置管理
5支持ASI到IP或IP到ASI的相互转码和复用及解复用等功能
6.支持16路标清或4路高清到AVS+的转换
7.支持单播IP输入，支持复用后的ASI输出
8.支持MPEG-2、H.264、H.265、AVS、AVS+等视频格式的转码
9.支持MPEG-1 layer 2、 MPEG-1 layer 3、LC-AAC、HE-AAC、DRA、AC3、EAC3等格式的转码
10.支持SPTS、MPTS over UDP，FLV over RTMP传输流IP输入或输出
11.支持UDP(单播和组播)/RTMP网络输出协议和MPEGTS、FLV等多种输出流封装格式
12.设备运行稳定，内置双电源模块，支持7x24小时不间断工作
13.支持双网卡绑定（比如一个绑定移动网络，一个绑定联通网络）；
14.支持节目录制，定时插播，定时停播等功能；
15.支持对外来IP码流/ASI码流转码和复用的功能；
16.具有LED液晶显示+按键操作功能；
17.支持IP码流码流0-120S延时功能（省去延时器的成本和设备占用空间）；
18.支持两台设备主备路自动切换功能（比如说第一台编码器的第3路输出码流有故障，设备会自动切换到第2台编码器的第3路输出，省去IP码流自动切换器的成本和设备占用空间）.
19.支持添加台标，而且还支持对台标的颜色和大小及位置进行调整；
20.具有电源异常声音报警功能，并支持按键控制解除报警功能；
21.具有AVS+高清编码器的广电总局的入网证书。
 支持MPEG-2、H.264、H.265、AVS、AVS+等多种视频编码方式的任意转换，支持MPEG-1 layer 2、 MPEG-1 layer 3、LC-AAC、HE-AAC、DRA、AC3、EAC3等多种音频编码方式的任意转换；而且支持对外来节目的视频和音频的PID，码流地址，节目名称，节目顺序的重组等功能；把转码、复用、重组后的ASI码流送给不同频率的发射机。

	2台
	用于央视有线备用信号转码

	有线信号超级解码器
	1.支持5路RF输入，支持 DVB-S/S2，DVB-C，DTMB，每一路可以单独选择模式。
2.IPTV 输入，支持单播 HTTP协议，支持UDP 组播。
3.可外接 USB 硬盘，播放TS 恪式视频义件，支持循环 播放一个目录下的文件。
4.输出接口：支持 HTTP协议，IPTV单播输出，可以用网络机顶盒自接播放，支持 UDP mpts播输出。
5.最大支持到 30 套日常节目(实际支持节目数量要参考节目方式和音频字幕数量等条件)。 
6.智能卡支持永新视博，清华同方，天柏，数码视讯，爱迪德等常用 CA。
7.支持网络共享:支持 PowerVlI，支持 key自动更新，支持 BISS。
8.支持 IPTV 单播和组播输入，最大可到128路输入，UDP组播输入支持多路节目MPTS模式，节目数量不受限制。

	1台
	用于央视地数有线信号备份

	光端机（包括光发、光收）
	1.支持Pathological(病态码)测试
2.自动识别2路HD-SDI/SDI/ASI输入，无须手动选择
3.符合SMPTE292M，SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE305M，SMPTE310M标准
4.符合DVB-ASI(EN50083-9)标准 
5.自动适应SDI 143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485Mbps速率
6.信号输入具有自动电缆均衡功能，输出具有驱动功能
7.发送端和接收端均有时钟恢复功能
8.LED灯设计完善，通过LED灯可以方便监视设备工作状态
9.无铅环保电路板PCB设计
10.PCB电路板采用多层设计，电路稳定可靠，信号传输稳定可靠
11.所有元器件包括接插件，使用国际著名厂商的产品，质量可靠
12.采用铝材料外壳设计，美观大方，重量轻
13.双开关电源设计，电压范围宽，电源系统长久可靠工作

	2套
	用于灾备 

	5G抗干扰C波段高频头

	本振类型PLL锁相环
本振稳定性+/- 150 kHz
噪声温度15 K
输入频率C波段：3.70 - 4.20 GHz
输出频率L波段：95
相位噪声@ 1KHz偏移-65 dBc / Hz
本振频率5.15 GHz
相位噪声@ 10KHz偏移-80 dBc / Hz
相位噪声@ 100KHz偏移-95 dBc / Hz
增益62 dB典型值
输入VSWR    2.5：1
输出VSWR    2.5：1
输出1dB压缩点功率 5 dBm
 

	2只
	用于灾备 
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